1. 拆除原顶PVC软膜、筒灯和设备。
2. 拆除软膜后挂板8毫米吊筋加固，增加筒灯布线。
3. 再封B1级9厘阻燃板，贴3毫米白色铝塑板饰面。
4. 恢复原有筒灯和顶部设备。