**项目名称： 南京航空航天大学后勤集团饮食服务中心将军路校区和园二楼餐厅排风机设备采购**

**报**

**价**

**文**

**件**

**单位名称：**

**法人代表：**

**报价联系人：**

**联系电话：**

**邮箱：**

**资格审查要求对照表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格和符合性检查回应内容 | 是否回应（满足）（填是或者否） | 资格审查文件中的页码 |
| 1 | 提供**企业营业执照**扫描件或复印件并加盖单位公章。 |  |  |
| 2 | **法人委托书**、**法人身份证**、**报价联系人身份证**扫描件或复印件并加盖单位公章。 |  |  |
| 3 | 报价人须提供对以下要求的**承诺书，盖法定代表人章（或签名）及单位公章：**（1）具有独立订立合同的能力；（2）企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；（3）未处于被责令停业、报价资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；（4）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）；（5）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停报价资格并在暂停期内的；（6）资格预审申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假。（7）企业具备且满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的全部要求。 |  |  |
| 4 | 报价人须提供参加本项目采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起**）在经营活动中没有重大违法记录的声明函**（格式自拟），**盖法定代表人章（或签名）及单位公章。**（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） |  |  |
| 5 | 报价人须提供对以下要求的**承诺书，盖法定代表人章（或签名）及单位公章：**（1）不存在单位负责人为同一人同时参与本项目报价的情况；（2）不存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参与本项目报价的情况；（3）与询价人、询价代理机构不存在可能影响采购公正性的利益关系。 |  |  |
| 6 | 报价人须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询的**信用记录，记录需盖法定代表人章（或签名）及单位公章。** |  |  |
| 7 | 报价函 |  |  |

**注：本表应装订在资格审查文件目录页后，便于询价人进行审查。**

报价人： （盖章）

日 期： 年 月 日

**一、营业执照（加盖公章）**

1. **法人代表委托书**

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名)系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(报价人名称)的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加 **南京航空航天大学后勤集团饮食服务中心**(询价人) **将军路校区和园二楼餐厅排风机设备采购项目** 的报价活动。代理人在报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。代理人： 性 别： 年 龄：

单 位： 部 门： 职 务：

报价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期： 年 月 日

**三、法人身份证（法人签字并加盖公章）**

**四、报价联系人身份证（法人签字并加盖公章）**

**五、第三项承诺书（法人签字并加盖公章）**

**六、第四项声明函（法人签字并加盖公章）**

**七、第五项承诺书（法人签字并加盖公章）**

**八、第六项信用记录（法人签字并加盖公章）**

**九、报 价 函（法人签字并加盖公章）**

**南京航空航天大学后勤集团：**

（报价人名称）授权 （姓名和职务）作为全权代表，参加贵方**南京航空航天大学后勤集团饮食服务中心将军路校区和园二楼餐厅排风机设备采购**的有关活动，并报价。

我们仔细研究贵方询价采购的全部内容，我们认为我们有能力承担该项目。报价人在此声明并同意如下：

1. 我们积极遵守国家法律和廉政建设各项规定，并落实到执行合同的全过程，实行相互监督，从我做起。

2. 我们愿意遵守饮食服务中心的各项规定，达到饮食服务中心服务要求。

3. 我方接受询价公告中的设备质保期要求、结算方式及付款方式。

4. 我方同意询价公告中规定的报价有效期，在此期间内我方的报价若能中标，我方将受此约束。

5. 我方具有独立订立合同的能力；未处于被责令停业、报价资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大食品安全事故等问题，没有被有关部门暂停报价资格或在暂停期内。

6. 我方保证所提交的所有资料及作出的承诺都是真实有效的，如有虚假，贵方有拒绝接收报价文件的权利。

报价人(盖章)：

单位地址：

法定代表人或负责人(盖章)：

邮政编码：

电 话：

传 真：

日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| **十、南京航空航天大学后勤集团饮食服务中心将军路校区和园二楼餐厅排风机设备采购报价清单****（法人签字并加盖公章）** |
| 序号 | 产品名称 | 规格尺寸 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 后倾高压排烟风柜 | 1360\*2000\*2100 风量约：40000m3/h,  | 1.采用拼装式箱体，机体表面喷涂钢板；2.内部填充防火、消音材料；3.叶轮材质为铝镁合金，耐腐蚀，无火花，风压高；4.轴采用加粗45#国际碳钢；淬火处理提高硬度；5、轴承采用日本NSK或SKF；提供3C认证证书，风机能源效率达到2级，并提供通风机能源效率检测报告，电机防护等级IP55，电机绝缘等级F！6.全压：1300Pa, 功率： 18.5KW。 | 1 | 台 |  |  |  | 现场管道小及后期加装油烟净化器，需采用后倾高压风机加消音棉才能达到要求。 |
| 2 | 不锈钢管道、弯头、变径 | 860\*780 | 采用201不锈钢板材制作，厚度：1.2mm | 53 | 平方 |  |  | 厂制品 |  |
| 3 | 软连接 | 与风管配 | 防水、防火、防老化 | 1 | 台 |  |  | 厂制品 |  |
| 4 | 排风机出风口消音器 | 800\*800 | 采用201不锈钢，外板材厚1.2mm，消音风管长不小于1米，内衬冲孔板厚0.8mm；消音风管内衬消音棉厚≥50mm；弯头出口安装防鼠网。 | 8.5 | 平方 |  |  | 厂制品 | 周边是学生宿舍出风口需加消音器 |
| 5 | 不锈钢防雨帽 | 与出风口尺寸匹配 | 采用201不锈钢板材制作，厚度：1.0mm | 1 | 个 |  |  | 厂制品 |  |
| 6 | 风柜槽钢支架 | 与风机匹配 | 支架采用10号槽钢制做 | 1 | 套 |  |  | 厂制品 |  |
| 7 | 风柜减震器 | 与风机匹配 | 每套配剪切减震器4只，承重≥200Kg | 4 | 只 |  |  | 厂制品 |  |
| 8 | 风机控制箱 | 18.5KW | 采用星三角二次启动 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 吊机费 |  |  | 1 | 台班 |  |  | / |  |
| 10 | 风机电缆线 | 8\*10平方 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 11 | 旧风机拆除移位 |  |  | 1 | 台 |  |  | / |  |
| 合计（元） |  |
|  | 单位名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人：（签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |